# deltaE94T

public final Double deltaE94T(@Size(value = 3) DoubleArray lab1, @Size(value = 3) DoubleArray lab2)

Takes two CIELAB values and calculates color difference (dE) using CIE1994 formula for the textiles application (kL = 2, k1 = 0.048, k2 = 0.014). NOTE: both CIELAB values must share the same reference white. If they do not: convert to XYZ, adapt, convert back to CIELAB before calculating dE.

#### Return

delta E (1994) value

#### Parameters

lab1

First CIELAB value (element order L, a, b)

lab2

Second CIELAB value (element order L, a, b)

#### See also

deltaE94